**Prøven(e) ønskes analysert for: (kryss av)**

|  |
| --- |
| **Vennligst fyll inn kunde- og uttaksinformasjon** |
| **Kundens/vannverkets navn:** |  |
| **Kontaktperson:** |  |
| **Fakturaadresse:** |  |
| **E-post:** |  |
| **Kopi til:** |  |
| **Telefon:** |  |
| **Adresse:** |  |
|  |
| **Evt. kommentarer til laboratoriet:** |  |
|  |
| **Prøvenr.:** | **Uttaksdato:** | **Uttaksklokkeslett:** | **Uttakssted:** | **Prøveuttaker:** | **Vannkilde:** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**⃞** Analyser i følge avtale **\*analyser som ikke er akkreditert**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mikrobiologiske analyser** | **Kjemiske/Fysikalske analyser** |
| **⃞** | **Kimtall v/ 22 °C** | **⃞** | **Surhetsgrad pH** |
| **⃞** | **Kimtall v/ 36 °C** | **⃞** | **Konduktivitet (mS/m)** |
| **⃞** | **Koliforme bakterier/E. coli**  | **⃞** | **Fargetall (etter filtr., mg Pt/l)** |
| **⃞** | **Clostridium perfringens** | **⃞** | **Turbiditet (FTU)** |
| **⃞** | **Intestinale enterokokker** | **⃞** | **Jern (mg Fe/l)\*** |
| **⃞** | **Annet:**  |  **⃞** | **Mangan (mg Mn/l)\*** |
|  |  |  | **⃞** | **Kobber (mg Cu/l)\*** |
|  |  |  | **⃞** | **Total hardhet (°dH)\*** |
|  |  |  | **⃞** | **Kalsium (mg Ca/l)\*** |
|  |  |  | **⃞** | **Ammonium (mg NH4/l)\*** |
|  |  |  | **⃞** | **Alkalitet\*** |
|  |  |  | **⃞** | **Lukt\*** |
|  |  |  | **⃞** | **Smak\*** |
|  |  |  | **⃞** | **Annet:** |  |

Analysemetoder som Matråd AS benytter er angitt i akkrediteringsdokument for Test 206 på [www.akkreditert.no](http://www.akkreditert.no/no/akkrediterte-organisasjoner/akkrediteringsomfang/?AkkId=562).

Matråd AS kan også være behjelpelig med andre typer analyser, men da må underleverandør benyttes.

-Frakt og underleverandørs gjeldende priser vil da bli fakturert.

* Kunde er informert om pris og analysetid
* Kunde er informert om, og har akseptert bruk av underleverandør

|  |
| --- |
| *Fylles ut av laboratoriet* |
| Mottaksdato: | Klokken: |  Sign.: | Journalnr.: |  Temp. ok v/mottak?: □ Ja □ Nei |

**Prøveuttak drikkevann**

* Kranens munning brennes av ved hjelp av fyrstikker, lighter e.l.
* Skru opp kranen og la vannet renne til det er sikkert at vannet som stod i stikkledningen fram til kranen er rent ut før prøven tas (ca. 3-5 min).
* For mikrobiologiske analyser må steril flaske benyttes (utlevert flaske med rød kork). Merk flasken godt.
* Korken fjernes forsiktig fra den sterile flasken ved å holde om den nederste delen av flasken og bare berøre skrukorken utvendig. Munningen og halsen på flasken må ikke berøres hverken med fingre eller på annen måte.
* Flasken fylles opp med vann til ca. 2 cm nedenfor munningen for å sikre god blanding ved risting. Korken skrus straks på uten at flaskemunningen berøres.
* Prøven skal holdes **kjølig** og leveres **innen 24 timer** etter uttak. Dersom prøven skal fraktes over lengre avstander må det benyttes kjølebag med frosne kjøleelement, evt. først i kjøleskap dersom prøven ikke sendes umiddelbart.
* Husk å fylle ut følgeskjemaet med alle nødvendige opplysninger.



Matråd AS

Havsjøveien 309

7374 Røros

post@matrad.no

 Jorund Brynhildsvoll T: 976 88 258 jorund@matrad.no

Birgit Nygård T: 452 35 130 birgit@matrad.no

Charlotte Staurem T: 454 94 987 charlotte@matrad.no

**Mottak av prøver: mandag-torsdag 08.00-14.30**